|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protokoll | | | | | | | |
| Projekttitel: | | **NetView** | | | | | |
| Auftraggeber: | | **Werner Lugschitz** | | | | | |
| Auftragnehmer: | | **Sabine Schimpf** | | | | | |
| Schuljahr: | | | **2014/15** | | Klasse: | **5AX** | |
|  | | | | | | | |
| **VERSION** | **DATUM** | | | **AUTORIN/AUTOR** | | | **ÄNDERUNG** |
| v1.0 | 19.11.2014 | | | Gregor Ivancsics | | | Erstellen der Agenda |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 14:20 | 5’ | Einleitung und Aufnahme weitere TO’s | | | | |
| Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte  Interne Präsentation   * Vor Weihnachten * Mit Mikros usw... Annäherung an große Präsentation   Traffic-Generator  Problem: Auslastung über 100%   * Unterschied von ifSpeed und wirklicher Verbindungs max-speed   Netzwerkplan   * Noch immer nicht da * Kein fixes Datum   Lizenz   * Apache License 2 | | | | - |  | HAM | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STE: Promotionvideo   * Bis nächste Woche Vorschau |  |  | STE |  |
| SCI: Datenaufbereitung   * In/Out Einzelansicht: entwicklung einstellen * Stattdessen: richtungsloser Durchschnittswert * Wie einfach können Modelle geänder werden? * 2 Views? Logischer/Physikalischer * Physikalischer ohne Bandbreitendaten, da zu komplex |  |  | SCI |  |
| IVA, HAM: Fortschritt SNMP-Manager, Datenbank, Testergebnis   * Kommunikation zwischen Datenbank und SNMP-Manager funkt. * IfIn und IfOut: gleiche Werte * Zyklus-Nummern * SNMPv3 Implementationsplan |  |  | IVA  HAM |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 14:45 | 25’ | Fragen / Feedback | | | | |
| Feedback   * Beamer in Meetings verwenden * Manager + DB auf einer VM * Webserver muss zugriff auf diese haben * History... Timestamp * Eigene Tabelle für History * Bei längerem timeout: Gerät als unerreichbar darstellen | | | |  |  | LUG |  |